**Форма заказа двухслойной гофрированной трубы из полипропилена**

**для дренажных систем с щелевыми отверстиями**

**трубы соответствуют ТУ 22.21.21-016-50049230-2018 и СП 399.1325800.2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заказа** |  |
| **Проект** |  |
| **Заказчик** |  |
| **Ф.И.О. контактного лица** |  |
| **Телефон** |  |

**Параметры трубы**:

* диаметр OD (ID) мм
* кольцевая жесткость **8 10 16** **24** кН/м2
* количество трубы: \_\_\_\_шт/ \_\_\_\_\_ м
* шаг перфорации\*
	+ через одну впадину (под заказ)
	+ каждая впадина (по умолчанию)
	+ через \_\_\_\_ впадины (под заказ)
* Без геотекстиля
* Геотекстиль с плотностью 100 г/м2
* Геотекстиль с плотностью 200 г/м2

\*В соответствии с ТУ технологический отступ от торца трубы составляет 200-450 мм

**ТИПЫ ПЕРФОРАЦИИ:**

Рекомендуем принимать типы 1 и 2 для DN 110 - 160 мм, а

3 и 4 для всех диаметров



Подпись заказчика

М.П.